**ALTÁN SG024**

**3,65x3,65x2,18m**

**CZ**

Železná trubka: Ø18x1mm

**ALTÁN PROTI DEŠTI**

**UPOZORNĚNÍ**

K sestavení altánu jsou potřeba nejméně 2 osoby.

Před sestavováním se ujistěte, zda máte všechny díly potřebné ke složení

1. Altán sestavte dle přiloženého obrázkového návodu na rovném a pevném povrchu,

zbaveném všech předmětů, které by jej mohly poškodit.

 NESESTAVUJTE NA MĚKKÉM A NEROVNÉM POVRCHU!!

2. Altán umístěte daleko od ohně a hořlavých předmětů

3. Chraňte altán před větrem. (Při větru nebo silném dešti doporučujeme sundat plachtu, popř. altán složit, aby nedošlo k polámání spojů a trubek – na takovéto poškození se nevztahuje reklamační servis)

4. Altán není odolný vůči vlivům zimního období. Na podzim jej složte a dejte na chladné, suché místo

Altán je určený jako krátkodobý mobilní přístřešek pro letní období, jako ochrana proti slunci a dešti, nikoliv proti větru a sněhu.

**SK**

Železná rúrka: Ø18x1mm

**ALTÁN PROTI DAŽĎU**

**DÔLEŽITÉ**

Na zostavenie altánu sú potrebné najmenej 2 osoby,

Pred zostavovaním sa uistite, či máte všetky diely potrebné na zloženie

1. Altán zostavte podľa priloženého obrázkového návodu na rovnom a pevnom povrchu,

zbavenom všetkých predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť

 NEZOSTAVUJTE NA MÄKKOM A NEROVNOM POVRCHU!!

2. Altán umiestnite ďaleko od ohňa a horľavých predmetov

3. Chráňte altánok pred vetrom. (Pri vetre alebo silnom daždi odporúčame zložiť plachtu, popr. Altánok zložiť, aby nedošlo k polámaniu spojov a trubiek - na takéto poškodenie sa nevzťahuje reklamačný servis)

4. Altán nie je odolný voči vplyvom zimného obdobia. Na jeseň ho zložte a dajte na chladné, suché miesto.

Altán je určený ako krátkodobý mobilný prístrešok pre letné obdobie, ako ochrana proti slnku a dažďu, nie proti vetru a snehu.

**(CZ) Obsah balení, nezbytný k sestavení altánu:**

**(SK) Obsah balenia, nevyhnutný na zostavenie altánu:**



